	序号
	名称
	规格型号 
(工程概算)
	数量
(工程量)
	单价限价
	总价
	备注

	1
	病床护栏
	套
	27
	340.00
	
	



材质:铝合金护栏
立起:1500x400mm
放下:1765x140mm
护栏总管采用≥30mm的D型铝合金管，不锈钢圆管直径≥19mm,采用六点支撑防夹手模式，
把手:内置隐藏式
护栏升起后承受600N水平横向拉力时不得产生影响使用的永久变形（最低600N）
[bookmark: _GoBack]工作量包括免费拆除旧护栏，安装新护栏及将旧护栏及安装产生的垃圾清运。
