	[bookmark: _GoBack]序号
	名称
	规格型号 

	数量

	单价限价
	总价
	备注

	1
	维修更换铝塑板
	平方米
	20
	460.00
	
	拆除原有铝塑板、木工板；新做铝塑板部分，需要新做矩管结构，直接干挂铝塑板。矩管40*60MM，厚2.0MM以上

	2
	铝塑板等造型面清缝打胶
	平方米
	200
	45.00
	
	

	3
	屋面琉璃瓦零星补漏
	项
	1
	1200.00
	
	



  1.供应商组织服务的人员、材料、工器具、车辆等的安全由供应商自行负责，施工中注意施工安全，若对我单位人员、设施设备、财物等造成损失的供应商负责修复或赔偿；规范建渣处理，若建渣处理不善，带来后果，供应商自行负责。
供应商应单独对该项进行响应并拟承诺函（格式自拟），无此承诺函报价作废。
          2.该项目涉及高空作业，采用脚手架或登高机等措施费用纳入清单综合考虑报价，不在产生费用；报价为一口价，工程量为预估，有额外新增工程量或零星工程计入报价中，不再额外增加工程量，可实地考察报价；报价含建渣处置费用，规范建渣处理，若建渣处理不善，带来后果，供应商自行负责。
          3.琉璃瓦为点状破损，破损点位较多，约50处，供应商自行考虑修补工艺及工程量报价。

